* Left motor and right motor
* Enable(1) and forward/backward (1/0) --> pwm